Exercices

Ex 4 p 142

a. Puissance nécessaire pour que l'appareil fonctionne normalement.

b. 2W et 0,6W

c. La plus puissance (2W) brillera le plus.

Ex 5 p 142

a.

b.

d. C'est environ la valeur de la puissance nominale de cette lampe 1,8W

Ex 7 p 142

a.

b. Le disjoncteur va se déclencher à partir de 16A.

7,39A < 16A donc le disjoncteur ne va pas se déclencher.

c. Il faut un fil qui peut supporter jusqu'à 16A.

Calculons la puissance limite d'un fil de ce type.

P = U x I

P en W

U en V

I en A

P = 230 x 16 = 3680W

Un fil de 1,5mm² de section suffira.