Semaine du 14/11/2022

1. Correction activité

activité 1 p 116 1. U = 0V quand l'aimant est immobile. U = 0,13V quand on approche l'aimant de la bobine U = -0,12V quand on éloigne l'aimant de la bobine 2. Michael Faraday. Il faut bouger un aimant devant une bobine. 3. Il faut un déplacement de l'aimant. 4. La tension est alternative car il y a une alternance de signe + et -. 5. Ec car il a de la vitesse 6. Il y a apparition d'une tension électrique, c'est donc un générateur. 7. Bobine et aimant en déplacement l'un par rapport à l'autre. La tension est alternative.

2. Exposés/leçon

Rappel de la semaine dernière :

Pour qu'un alternateur fonctionne, on lui fournit de l'énergie mécanique (Energie cinétique) et il la convertit en énergie électrique (et énergie thermique perdue).

I. Centrales thermiques à flamme 3613da1224404f9b3d1e5c2de34ff9b0.png}} Un combustible (gaz naturel, charbon, fioul) dégage de la chaleur en brûlant. La chaleur transforme l'eau liquide en vapeur d'eau. La vapeur fait tourner une turbine qui entraîne l'alternateur qui produit l'électricité. II. Centrales thermiques nucléaires 4629681806148209a3622338d3a2dd68.png}} 4232c276a3e3c6d33df2b606a4daf94a.png}} L'uranium dégage de la chaleur lors d'une réaction nucléaire (fission des atomes). La vapeur ainsi crée fait tourner une turbine qui entraîne l'alternateur qui produit du courant électrique. III. Centrales hydroélectriques (ou hydrauliques) 297fdab938209af9c9368af204aafe38.png}} 1ed51a3c5884cc067f2dc908e6318482.png}} Une chute d'eau fait tourner une turbine qui entraîne l'alternateur. IV. Eoliennes bbb5aefc5a50f439907b1f377ed1ad17.png}} d9a32dcdcdaf7a696aa0369e08400588.png}} Le vent fait tourner les pales, elles entraînent l'alternateur qui produit l'électricité. socle d'une éolienne : 7c968650fbb425eb192d305344571a51.png}} V. Autres centrales Les hydroliennes utilisent l'énergie cinétique du courant de l'eau. Les centrales solaires photovoltaïques produisent de l'électricité grâce à des panneaux en silcium qui convertissent l'énergie lumineuse du soleil en électricité. Les centrales solaires thermiques fonctionnent comme les centrales thermiques à flamme. Le combustible est remplacé par la chaleur du Soleil. Les centrales géothermiques fonctionnent grâce à la chaleur de la Terre. Les centrales biomasse fonctionnent grâce à la chaleur produite par la combustion de matières organiques : végétales (bois, canne à sucre, …) ou animales. La partie commune à quasiment toutes les centrales est l'alternateur qui transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. Lors de cette transformation, une partie de l'énergie est perdue sous forme d'énergie thermique. VI. Énergies renouvelables et non renouvelables Les énergies utilisées dans les centrales électriques peuvent être : - renouvelables (vent, soleil, chute d'eau …) : elles se renouvellent rapidement sur la durée d'une vie humaine (100 ans) - non renouvelables (pétrole, gaz naturel, charbon …).

4. A faire pour la semaine prochaine

Bien apprendre sa leçon…

Exercice 11 p 127