Semaine du 14/11/2022

1. Correction activité

activité 1 p 116 1. U = 0V quand l'aimant est immobile. U = 0,13V quand on approche l'aimant de la bobine U = -0,12V quand on éloigne l'aimant de la bobine 2. Michael Faraday. Il faut bouger un aimant devant une bobine. 3. Il faut un déplacement de l'aimant. 4. La tension est alternative car il y a une alternance de signe + et -. 5. Ec car il a de la vitesse 6. Il y a apparition d'une tension électrique, c'est donc un générateur. 7. Bobine et aimant en déplacement l'un par rapport à l'autre. La tension est alternative.

2. Exposés/leçon

Rappel de la semaine dernière :

Pour qu'un alternateur fonctionne, on lui fournit de l'énergie mécanique (Energie cinétique) et il la convertit en énergie électrique (et énergie thermique perdue).

I. Centrales thermiques à flamme Un combustible (gaz naturel, charbon, fioul) dégage de la chaleur en brûlant. La chaleur transforme l'eau liquide en vapeur d'eau. La vapeur fait tourner une turbine qui entraîne l'alternateur qui produit l'électricité. Avantages Démarrage rapide Fonctionne tout le temps Inconvénients Utilise une énergie non renouvelable (charbon, fioul, gaz naturel) Réchauffement des cours d'eau Rejet de grandes quantité de dioxyde de carbone Explosions, incendies On doit importer le charbon, le gaz naturel et le fioul (pétrole) Pays exportateurs de pétrole peu stable politiquement II. Centrales thermiques nucléaires L'uranium dégage de la chaleur lors d'une réaction nucléaire (fission des atomes). La vapeur ainsi crée fait tourner une turbine qui entraîne l'alternateur qui produit du courant électrique. Avantages Fonctionne tout le temps Pays producteurs d'uranium un peu partout dans le monde Pas de rejet de dioxyde de carbone, gaz à effet de serre Produit autant que 5000 éoliennes Inconvénients Démarrage lent Utilise une énergie non renouvelable Déchets radioactifs à très longue durée de vie Accidents très graves (radiations) Réchauffement des cours d'eau III. Centrales hydroélectriques (ou hydrauliques) Une chute d'eau fait tourner une turbine qui entraîne l'alternateur. Avantages Mise en marche immédiate Utilise une énergie renouvelable (chute de l'eau) Facile à construire Fonctionne tout le temps Inconvénients Perturbe l'environnement Risque de rupture de barrage Déplacement des populations Grande quantité de béton utilisée (dégagement de dioxyde de carbone lors de la fabrication du béton) IV. Eoliennes Le vent fait tourner les pales, elles entraînent l'alternateur qui produit l'électricité. socle d'une éolienne : Avantages Utilise une énergie renouvelable (le vent) Facile à construire Inconvénients Production variable selon le vent Nuisance sonore et visuelle Risque d'arrachement des pales Produit peu (il faut plus de 5000 éoliennes pour produire autant que 1 centrale nucléaire) Socle en béton V. Autres centrales Les hydroliennes utilisent l'énergie cinétique du courant de l'eau. Les centrales solaires photovoltaïques produisent de l'électricité grâce à des panneaux en silcium qui convertissent l'énergie lumineuse du soleil en électricité. Les centrales solaires thermiques fonctionnent comme les centrales thermiques à flamme. Le combustible est remplacé par la chaleur du Soleil. Les centrales géothermiques fonctionnent grâce à la chaleur de la Terre. Les centrales biomasse fonctionnent grâce à la chaleur produite par la combustion de matières organiques : végétales (bois, canne à sucre, …) ou animales. La partie commune à quasiment toutes les centrales est l'alternateur qui transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. Lors de cette transformation, une partie de l'énergie est perdue sous forme d'énergie thermique. VI. Énergies renouvelables et non renouvelables Les énergies utilisées dans les centrales électriques peuvent être : - renouvelables (vent, soleil, chute d'eau …) : elles se renouvellent rapidement sur la durée d'une vie humaine (100 ans) - non renouvelables (pétrole, gaz naturel, charbon …).

4. A faire pour la semaine prochaine

Bien apprendre sa leçon…

Exercice 11 p 127