Semaine du 14/11/2022

Correction du contrôle sur l'énergie en mécanique

1. Correction activité

<hidden>

activité 1 p 116 1. U = 0V quand l'aimant est immobile. U = 0,13V quand on approche l'aimant de la bobine U = -0,12V quand on éloigne l'aimant de la bobine 2. Michael Faraday. Il faut bouger un aimant devant une bobine. 3. Il faut un déplacement de l'aimant. 4. La tension est alternative car il y a une alternance de signe + et -. 5. Ec car il a de la vitesse 6. Il y a apparition d'une tension électrique, c'est donc un générateur. 7. Bobine et aimant en déplacement l'un par rapport à l'autre. La tension est alternative.

</hidden>

2. Exposés/leçon

Rappel de la semaine dernière :

Pour qu'un alternateur fonctionne, on lui fournit de l'énergie mécanique (Energie cinétique) et il la convertit en énergie électrique (et énergie thermique perdue).

I. Énergies renouvelables et non renouvelables Les énergies utilisées dans les centrales électriques peuvent être : - renouvelables (vent, soleil, chute d'eau …) : elles se renouvellent rapidement sur la durée d'une vie humaine (100 ans) - non renouvelables (pétrole, gaz naturel, charbon …). II. Centrales thermiques à flamme Un combustible ** (gaz naturel, **charbon, fioul) dégage de la chaleur en brûlant. La chaleur transforme l'eau liquide en vapeur **d'eau. La vapeur fait tourner une **turbine **qui entraîne l'alternateur **qui produit l'électricité. Avantages Démarrage rapide Fonctionne tout le temps Inconvénients Utilise une énergie non renouvelable (charbon, fioul, gaz naturel) Réchauffement des cours d'eau Rejet de grandes quantité de dioxyde de carbone Explosions, incendies On doit importer le charbon, le gaz naturel et le fioul (pétrole) Pays exportateurs de pétrole peu stable politiquement III. Centrales thermiques nucléaires L'uranium **dégage de la chaleur lors d'une réaction nucléaire (fission des atomes). La **vapeur **ainsi crée fait tourner une **turbine qui entraîne l'alternateur qui produit du courant électrique. (tour de refroidissement : https://www.youtube.com/watch?v=0mZkbwvuJ0k ) Avantages Fonctionne tout le temps Pays producteurs d'uranium un peu partout dans le monde Pas de rejet de dioxyde de carbone, gaz à effet de serre Produit autant que 5000 éoliennes Inconvénients Démarrage lent Utilise une énergie non renouvelable Déchets radioactifs à très longue durée de vie Accidents très graves (radiations) https://www.youtube.com/watch?v=sgnUjtiV6A0 Réchauffement des cours d'eau IV. Centrales hydroélectriques (ou hydrauliques) Une chute **d'eau fait tourner une **turbine **qui entraîne l'alternateur**. Avantages Mise en marche immédiate Utilise une énergie renouvelable (chute de l'eau) Facile à construire Fonctionne tout le temps Inconvénients Perturbe l'environnement Risque de rupture de barrage https://www.youtube.com/watch?v=PKi8ZnBILs4 Déplacement des populations https://www.youtube.com/watch?v=3_8Ob4vZRDM Grande quantité de béton utilisée (dégagement de dioxyde de carbone lors de la fabrication du béton) V. Eoliennes Le vent **fait tourner les **pales, elles entraînent l'**alternateur **qui produit l'électricité. socle d'une éolienne : Avantages Utilise une énergie renouvelable (le vent) Facile à construire Inconvénients Production variable selon le vent Nuisance sonore et visuelle Risque d'arrachement des pales https://www.dailymotion.com/video/x7lw9i Produit peu (il faut plus de 5000 éoliennes pour produire autant que 1 centrale nucléaire) Socle en béton VI. Autres centrales Les hydroliennes utilisent l'énergie cinétique du courant de l'eau. Les centrales solaires photovoltaïques produisent de l'électricité grâce à des panneaux en silcium qui convertissent l'énergie lumineuse du soleil en électricité. Les centrales solaires thermiques fonctionnent comme les centrales thermiques à flamme. Le combustible est remplacé par la chaleur du Soleil. Les centrales géothermiques **fonctionnent grâce à la **chaleur **de la **Terre. Les **centrales biomasse **fonctionnent grâce à la chaleur produite par la combustion de matières **organiques **: végétales (bois, canne à sucre, …) ou animales. La partie commune à quasiment toutes les centrales est l'alternateur **qui transforme l'énergie **mécanique **en énergie **électrique. Lors de cette transformation, une partie de l'énergie est perdue sous forme d'énergie thermique.

4. A faire pour la semaine prochaine

Bien apprendre sa leçon…

Exercice 11 p 127