16/10/23

1. Correction activité

Activité 1 p 142

1.

2. UG = 6,12V

U1 = 3,91V

U2 = 2,21V

3. 3,91 + 2,21 = 6,12V

4. UG = U1 + U2

5. La tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des lampes branchées en série.

6. Si une des lampes grille, L1 par exemple, la tension aux bornes de cette qui est en bon état devient nulle car au courant ne la traverse. U2 = 0V

La tension du générateur reste la même, 6,12V car la tension aux bornes d'un générateur n'est jamais nulle. UG = 6,12V

On peut calculer la tension aux bornes de celle qui est grillée : U1 = UG - U2 = 6,12 - 0 = 6,12 V