20/11/23

1. Correction des exercices

Ex 14 p 153 a. Les lampes sont branchées en série donc on utilise la loi d'unicité de l'intensité. I1 = I2 = I3 = 90 mA On lira 90mA sur les 2 ampèremètre A1 et A2 b. Les lampes sont branchées en dérivation donc on utilise la loi d'additivité de l'intensité. I1 = I2 + I3 = I4 On I2 = I1 - I3 = 0,5 - 0,3 = 0,2A c. Si les lampes étaient identiques, l'intensité du courant qui les traverse serait la même. Ce n'est pas le cas donc elles sont différentes. Ex 21 p 154 a. Lampes branchées en dérivation. b. Dans un circuit en dérivation, on utilise la loi d'unicité de la tension. La tension aux bornes de chaque lampe est égale à la tension du générateur donc 12V. c. Les lampes fonctionnent normalement car la tension à leurs bornes est égale à la tension nominale inscrite sur la lampe. L'intensité du courant qui traverse la lampe est donc égale à l'intensité nominale inscrite sur la lampe. Elle est donc de 1,5A. d. Les lampes sont branchées en dérivation aux bornes du générateur donc on utilise la loi d'additivité de l'intensité. L'intensité du courant délivré par le générateur est donc de 1,5 + 1,5 + 1,5 = 4,5A e. Si on rajoute une 4ème lampe, l'intensité du courant délivré par le générateur va être de 1,5 x 4 = 6A. On dépasse l'intensité maximale de 5A. Le générateur va chauffer et risque de prendre feu et risque de déclencher un incendie.

2. Leçon

III. Sécurité électrique Le corps humain est conducteur : 1. La tension de la prise La tension de la prise électrique est de 230V. Il y a risque d'électrisation et d'électrocution (mort). 2. Surintensité Quand on rajoute des dipôles en dérivation, l'intensité du courant qui sort du générateur augmente. Il y a risque d'incendie.

3. Leçon Chp X

Chapitre X : résistance et loi d'ohm I. Le dipôle « résistance électrique » 1. Présentation (rappels) Symbole de la résistance : On peut aussi appeler ce composant conducteur ohmique ou résistor 2. Comment mesurer une résistance ? Nom de la grandeur physique Symbole grandeur physique Unité Symbole unité Appareil de mesure Résistance électrique R Ohm Ohmmètre On utilise aussi le et le et le 3. Quelle est l’influence d’une résistance dans un circuit électrique ? L'introduction d'une résistance dans un circuit en série diminue l'intensité du courant. La diminution de l'intensité du courant dépend de la résistance insérée dans le circuit. Plus la résistance est grande, plus l'intensité du courant est faible. Inverser le sens de branchement ne change rien.

4. A faire pour la semaine prochaine

DS sur tout