25/11/2023

1. Correction exercice

Ex 4 p 136

<hidden>

Ex 4 p 136

Grandeur : tension

Appareil de mesure : voltmètre

Unité : volt

</hidden>

2. Leçon de 4ème

<hidden>

2. Mesure de la tension aux bornes d'un générateur seul On les relie aux bornes de la pile : En mettant le V coté + : U = 4,5V En mettant le V coté - : U = - 4,5V Pour que le voltmètre indique une tension positive, la borne V du voltmètre est placée du coté + du générateur. 3. Mesure d'une tension aux bornes d'un dipôle Pour mesurer la tension électrique aux bornes d'un dipôle, on utilise un voltmètre branché endérivationavec ce dipôle. Tension aux bornes de la lampe Tension aux bornes de l'interrupteur Interrupteur ouvert U = 0V U = 6V Interrupteur fermé U = 6V U = 0V La tension est nulle aux bornes d'une lampe qui n'est pas parcourue par un courant. La tension est non nulle aux bornes d'une lampe parcourue par un courant. La tension est nulle aux bornes d'un interrupteur fermé. Une tension peut exister entre deux points entre lesquels ne passe aucun courant. II. Intensité électrique 1. La grandeur physique intensité grandeur physique symbole de la grandeur physique unité symbole de l'unité appareil de mesure intensité I ampère A ampèremètre L'intensité notée I se mesure en ampère (symbole de l'unité A). ampère deciampère centiampère milliampère microampère A dA cA mA µA L'appareil qui permet de mesurer l'intensité d'un courant électrique est l'ampèremètre. Le symbole est :

</hidden>

3. A faire pour la semaine prochaine

Ex 5 - 6 - 8 p 136