Séance 23

1. Correction du test de la leçon

2. Correction du TP

Attention à :

- mettre une unité 2,3 V et 0,3 A

- .050 c'est pas un nombre. 0,050 est un nombre

- Schéma à la règle

- ne pas confondre tension et intensité

3. Retour sur le TP sécurité

- corps humain conducteur

- multiprise

- bloquer un moteur électrique

4. TP lois sur la tension

https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/baRXa6Sqg7cGags

5. Correction exercice adaptation

https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/22pYCMY3HCwndpx

Correction :

1. Voir leçon

2. Avec tension du générateur à 3V ou 4V : la lampe ne brille pas assez.

3. Avec tension du générateur à 4,5V. Elle éclaire bien et ne chauffe pas.

4. Avec tension du générateur à 6V (elle chauffe beaucoup) et 9V (elle finit par griller).

5. Avec les valeurs nominales 4,5V et 350 mA. Elles correspondent à ce que le fabricant conseille pour que les lampes brillent normalement.

Avec une tension supérieure à 4,5V, elle est en surtension et risque de griller rapidement.

Avec une tension inférieure à 4,5V, elle est en sous-tension et ne fonctionne pas ou mal.

6. Il faut utiliser un générateur dont la tension est proche de sa tension nominale.

6. A faire pour la semaine prochaine

Activité p 130 (toutes les questions)