Semaine 18/10/21

1. Correction des exercices

Ex 4 p 152

Exercices 7 p 152

a. Les 2 lampes sont branchées en série donc on utilise la loi d'additivité des tensions.

U1 = U2 + U3

donc U3 = U1 - U2 = 9 - 6 = 3 V

Cela est conforme à la tension mesurée par le voltmètre V3 33 312

b. Si les lampes étaient identiques, on aurait U2 = U3

Donc U1 = U2 + U3 = U2 + U2 = 2 x U2

La tension aux bornes de chaque lampe serait de U2 = U1 / 2 = 9 / 2 = 4,5V

Ce n'est pas le cas donc ces lampes ne sont pas identiques.

2. DS sur tout ce qui a été vu depuis le début de l'année

3. Fin leçon sur les lois sur l'intensité

2. Intensité dans un circuit comportant des dérivations Ce circuit comporte 3 branches : - A-Pile-B : branche principale (contient le générateur) - A-L1-B et A-L2-B : branches dérivées A et B sont des nœuds. Les lampes sont montées en dérivation.

4. TP sécurité électrique

1. Montrer corps humain est conducteur. a. - brancher votre binôme sur un générateur de 6V et mesurer l'intensité du courant qui traverse le corps humain - faire un schéma du montage et indiquer la valeur de l'intensité mesurée - indiquer pourquoi on ne sent rien en vous aidant du graphique suivant : Zones de danger du courant électrique alternatif (50 Hz) en fonction de l’intensité (A) et du temps (s). AC1 : non perceptible. AC2 : limite de perceptibilité. AC3 : contraction musculaire réversible. AC4 : risque de fibrillation cardiaque (courbe 1 : <5 %, courbe 2 : 5 %<50 %, courbe 3 : >50 %). © Cmglee, Wikipedia b. - brancher 2 corps humain en série et mesurer l'intensité du courant qui traverse les corps humains - faire un schéma du montage et indiquer la valeur de l'intensité mesurée. Comment évolue l'intensité en fonction du nombre de corps branchés ? c. - brancher votre binôme sur un générateur de 6V (main mouillées) et mesurer l'intensité du courant qui traverse le corps humain - faire un schéma du montage et indiquer la valeur de l'intensité mesurée - Que constate-t-on ? 2. Surintensité - Brancher une lampe sur un générateur et mesurer l'intensité du courant qui sort du générateur. Noter cette valeur. - Brancher une lampe en dérivation sur la première et mesurer l'intensité du courant qui sort du générateur. Faire un schéma et noter cette valeur. - Brancher une autre lampe en dérivation sur les 2 autres et mesurer l'intensité du courant qui sort du générateur. Faire un schéma et noter cette valeur. - Comment évolue la valeur de l'intensité du courant quand on rajoute des appareil en dérivation. Que risque-t-il de se passer si on branche trop d'appareils en dérivation sur un même générateur ? - Combien de lampes de 6V300mA peut-on brancher à ce générateur ? Expliquer votre calcul.