Semaine du 27/09/2021

1. Corriger les exercices côté exercice

Exercice 6 p 136 a. Maylis est en train de mesurer la tension aux bornes du moteur et pas aux bornes de la DEL. Il y a aussi un signe moins car la borne V du voltmètre est branchée du coté de la borne - du générateur. b. Il faut brancher le voltmètre aux bornes de la DEL, la borne V du coté de la borne + du générateur. Exercice 10 p 137 a. Les bornes A et COM b. Le courant doit rentrer par A et sortir par COM c. On trouve I = 0,18 (A car on est sur le calibre 10 ) d. 0,18 A = 180mA donc on peut choisir un calibre dont la valeur est plus grande que 180mA. On peut donc choisir : - 200mA car 200mA > 180mA - 2000mA car 2000mA > 180mA Mais on prendra 200mA car plus le calibre est grand, plus la mesure est imprécise.

2. TP

Sur l'adaptation

3. Adaptation a. Intensité et tension nominales Une lampe adaptée à une pile brille normalement : sa tension nominale est proche de la tension indiquée sur la pile. Générateur 6V Lampe (6V 50mA) b. Sous-tension et surtension Si une lampe brille faiblement, c'est qu'elle est en sous-tension : la tension à ses bornes et l'intensité du courant la traversant sont inférieures à ses valeurs nominales. Générateur 3V Lampe (6V 50mA) Si une lampe brille fortement, c'est qu'elle est en surtension : la tension à ses bornes et l'intensité du courant la traversant sont supérieures à ses valeurs nominales. La lampe risque de griller ! Générateur 12V Lampe (6V 50mA)

3. A faire pour la semaine prochaine

Activité p 130