Semaine du 27/09/2021

1. Corriger les exercices côté exercice

Exercice 6 p 136 a. Maylis est en train de mesurer la tension aux bornes du moteur et pas aux bornes de la DEL. Il y a aussi un signe moins car la borne V du voltmètre est branchée du coté de la borne - du générateur. b. Il faut brancher le voltmètre aux bornes de la DEL, la borne V du coté de la borne + du générateur. Exercice 10 p 137 a. Les bornes A et COM b. Le courant doit rentrer par A et sortir par COM c. On trouve I = 0,18 (A car on est sur le calibre 10 ) d. 0,18 A = 180mA donc on peut choisir un calibre dont la valeur est plus grande que 180mA. On peut donc choisir : - 200mA car 200mA > 180mA - 2000mA car 2000mA > 180mA Mais on prendra 200mA car plus le calibre est grand, plus la mesure est imprécise.

2. TP

Sur l'adaptation

NE PAS ÉCRIRE DANS LA LEÇON

(le texte qui suit est destiné aux absents)

3. Adaptation a. Intensité et tension nominales Une lampe adaptée à une pile brille normalement : sa tension nominale est proche de la tension indiquée sur la pile. Générateur 6V Lampe (6V 50mA) b. Sous-tension et surtension Si une lampe brille faiblement, c'est qu'elle est en sous-tension : la tension à ses bornes et l'intensité du courant la traversant sont inférieures à ses valeurs nominales. Générateur 3V Lampe (6V 50mA) Si une lampe brille fortement, c'est qu'elle est en surtension : la tension à ses bornes et l'intensité du courant la traversant sont supérieures à ses valeurs nominales. La lampe risque de griller ! Générateur 12V Lampe (6V 50mA)

3. A faire pour la semaine prochaine

Activité p 130