Semaine du 29/11/21 pour les 4A et 4B

1. Correction de l'activité

Activité 1 p 158 159

Fil de cuivre

Fil de titane

Fil de cuivreFil de titane

Fil de cuivreFil de titane“”

cuivre

titane

cuivretitane

2. Leçon

3. Quelle est l’influence d’une résistance dans un circuit électrique ? L'introduction d'une résistance dans un circuit en série diminue l'intensité du courant. La diminution de l'intensité du courant dépend de la résistance insérée dans le circuit. Plus la résistance est grande, plus l'intensité du courant est faible. Inverser le sens de branchement ne change rien. II. La loi d'Ohm 1. La loi d'Ohm et les dipôles ohmiques La tension U aux bornes d'un dipôle ohmique est proportionnelle à l'intensité I du courant dans ce dipôle. U : tension en volt (V) I : intensité en ampère (A) R : valeur de la résistance en ohm () 2. La caractéristique d'un dipôle ohmique La caractéristique d'un dipôle ohmique est une droite passant par l'origine. Pour un dipôle ohmique, la tension est proportionnelle à l'intensité. Le coefficient de proportionnalité est égal à la valeur de la résistance R.