Semaine du 05/12/2022

1. Correction des exercices

<hidden>

Exercice 5 p 136

On peut utiliser un calibre dont la valeur est supérieure à la valeur que l'on veut mesurer. On peut choisir :

- 20V car 20V > 4,5V

- 200V car 200V > 4,5V

- 600V car 600V > 4,5V

On sait que plus le calibre est grand, plus la mesure est imprécise. On choisit donc le plus petit calibre : 20V

Exercice 6 p 136

a. Maylis est en train de mesurer la tension aux bornes du moteur et pas aux bornes de la DEL.

Il y a aussi un signe moins car la borne V du voltmètre est branchée du coté de la borne - du générateur.

b. Il faut brancher le voltmètre aux bornes de la DEL, la borne V du coté de la borne + du générateur.

ddcd1c4ddb00e688070a7ffdbfe93362.png}}

Exercice 10 p 137

a. Les bornes A et COM

b. Le courant doit rentrer par A et sortir par COM

c. On trouve I = 0,18 A

(A car on est sur le calibre 10A)

d. 0,18 A = 180mA donc on peut choisir un calibre dont la valeur est plus grande que 180mA.

On peut donc choisir :

- 200mA car 200mA > 180mA

- 2000mA car 2000mA > 180mA

Mais on prendra **200mA **car plus le calibre est grand, plus la mesure est imprécise.

</hidden>