Semaine du 12/12/22

1. Correction du travail à faire

Activité p 130

1. 4b70e9608bc48ffe8f800cfa416f5340.png}} 2. Ugénérateur 3V 6V 9V Ilampe 0,07A 0,10A 0,12A Éclat de la lampe faible normal fort 3. L'intensité du courant qui traverse la lampe dépend du générateur. En effet elle varie quand la tension du générateur est modifiée. Quand la tension de la lampe est de 3V, l'intensité du courant qui la traverse est de 0,07A. Quand la tension de la lampe est de 6V, l'intensité du courant qui la traverse est de 0,10A. Quand la tension de la lampe est de 9V, l'intensité du courant qui la traverse est de 0,12A. 4. La lampe brille normalement dans le circuit b. L'intensité du courant qui traverse la lampe est alors égale à l'intensité nominale : 0,1A 5. Si la lampe est traversée par un courant trop intense (surintensité), le filament risque de fondre et la lampe va “griller”. 6. Lorsque la tension aux bornes de la lampe est proche de la tension nominale, l'intensité du courant qui la traverse est proche de l'intensité nominale. L'intensité nominale estla valeur indiquée par le fabriquant. Elle correspond au fonctionnement normal de la lampe.