Semaine du 23/01/23 4C 4A

1. Correction des exercices

Ex 11 p 153

Ex 14 p 153

Ex 15 p 153

Exercice 11 p 153

1

2

3

123

unicité de l'intensitésérie

Ex 14 p 153

série unicité de l'intensité

123

12

dérivation additivité de l'intensité

1234

213

Exercice 15 p 153

2. Correction du TP et fin de la leçon Chapitre IX : lois de l'électricité et sécurité électrique

III. Sécurité électrique Le corps humain est conducteur : 1. La tension de la prise La tension de la prise électrique est de 230V. Il y a risque d'électrisation et d'électrocution (mort). 2. Mesure de la tension aux bornes d'un interrupteur ouvert La tension aux bornes d'un interrupteur ouvert (lampe éteinte) n'est pas forcément nulle 3. Surintensité Quand on rajoute des dipôles en dérivation, l'intensité du courant qui sort du générateur augmente. Il y a risque d'incendie.

3. Leçon sur la résistance électrique

Chapitre X : résistance et loi d'ohm I. Le dipôle « résistance électrique » 1. Présentation (rappels) Symbole de la résistance : On peut aussi appeler ce composant conducteur ohmique ou résistor 2. Comment mesurer une résistance ? Nom de la grandeur physique Symbole grandeur physique Unité Symbole unité Appareil de mesure Résistance électrique R Ohm Ohmmètre On utilise aussi le et le et le 3. Quelle est l’influence d’une résistance dans un circuit électrique ? L'introduction d'une résistance dans un circuit en série diminue l'intensité du courant. La diminution de l'intensité du courant dépend de la résistance insérée dans le circuit. Plus la résistance est grande, plus l'intensité du courant est faible. Inverser le sens de branchement ne change rien.

4. A faire pour la semaine prochaine

DS Chp IX