Semaine du 23/01/23 4D

1. Correction du travail à faire

Ex 9 p 152

Schémas non demandés mais utilises pour comprendre :

a. D'après la photo, la tension aux bornes d'un interrupteur fermé (la lampe est allumée) est de 0V.

D'après le tableau, la tension aux bornes d'un interrupteur ouvert est de 6,12V.

b. La loi d'additivité des tensions dans ce circuit en série fermé :

U = U1 + U2

6,12 = 0 + 6,12

La loi est vérifiée.

La loi d'additivité des tensions dans ce circuit en série ouvert :

U = U1 + U2

6,12 = 6,12 + 0

La loi est vérifiée.

c. Même si la lampe est éteinte, il reste une tension aux bornes de l'interrupteur (230V dans la maison).

Il est donc dangereux d'intervenir sur l'interrupteur.

2. Correction du TP et fin de la leçon Chapitre IX : lois de l'électricité et sécurité électrique

III. Sécurité électrique Le corps humain est conducteur : 1. La tension de la prise La tension de la prise électrique est de 230V. Il y a risque d'électrisation et d'électrocution (mort). 2. Mesure de la tension aux bornes d'un interrupteur ouvert La tension aux bornes d'un interrupteur ouvert (lampe éteinte) n'est pas forcément nulle 3. Surintensité Quand on rajoute des dipôles en dérivation, l'intensité du courant qui sort du générateur augmente. Il y a risque d'incendie.

3. A faire pour la semaine prochaine

Ex 11 p 153

Ex 14 p 153

Ex 15 p 153