Semaine du 28/11/22

1. Correction de l'exercice

Ex 4 p 136

Grandeur : tension

Appareil de mesure : voltmètre

Unité : volt

2. TP - cours tension électrique

3. Mesure d'une tension aux bornes d'un dipôle Pour mesurer la tension électrique aux bornes d'un dipôle, on utilise un voltmètre branché endérivationavec ce dipôle. Tension aux bornes de la lampe Tension aux bornes de l'interrupteur Interrupteur ouvert U = 0V U = 6V Interrupteur fermé U = 6V U = 0V La tension est nulle aux bornes d'une lampe qui n'est pas parcourue par un courant. La tension est non nulle aux bornes d'une lampe parcourue par un courant. La tension est nulle aux bornes d'un interrupteur fermé. Une tension peut exister entre deux points entre lesquels ne passe aucun courant.

3. A faire pour la semaine prochaine

Ex 5 - 6 - 8 p 136