Séance 26

+

+

1. DS Chp VIIIa et VIIIb

+

+

2. TP conducteurs isolants

+

+

Matériel
+ - une lampe
+ - des fils de connexion
+ - une générateur réglé sur 6V, interdiction de modifier ce réglage !

+

+

Consignes
+ - schématiser un circuit qui permettra de savoir si un matériau laisse passer le courant.
+ - réaliser ce circuit et tester les matériaux suivants (présentez vos résultats dans un tableau):
+ - métal
+ - plastique
+ - verre
+ - céramique
+ - eau
+ - eau salée
+ - carton/papier
+ - carbone
+ - bois
+ - corps humain (utiliser une diode fournie par le professeur).

+

+