Séance du 29/05/20

1. Correction du travail à faire pour aujourd'hui

Réaliser les 8 circuits :

Schématiser les 6 circuits :

Un circuit électrique comporte plusieurs dipôles . Ils se branchent par leurs bornes. Ils forment une boucle.

582ceaf4caa880409e5d7d04f7fdc257.png}}

En rouge : boucle de courant.

III. Le court circuit d'un générateur

Avant le court-circuit :

8582ad8982f37bf4c20e21202c28de47.png}}

Après, la lampe ne brille plus :

f2354268233699c329f75718e3883283.png}}

9d46bf458384f2d1fb82fa7b8144eed0.png}}

Un générateur est mis en court-circuit lorsque ses bornes sont reliées par un fil de connexion.

Un générateur ne doit jamais être mis en court-circuit, car l'échauffement des fils de connexion peut entraîner un incendie.

Un fusible permet de protéger un circuit. Il ouvre le circuit en fondant si le courant devient trop important.

9bbd85351770cdc2fc861624c8e3cda1.png}}	e08fecb32924d1129f95441aa710c886.png}}
d8d86b2acba5b973a4276b5eb68f24a3.png}}	93ec386fb40a57b3fef6264d396a52ce.png}}

IV. Et la prise électrique dans tout ça ?

Une prise électrique est un générateur très dangereux et il y a risque d'électrocution.

c29cca668cdf402b3dbaf4b628edceeb.png}}