Semaine du 4/10/21

1. Correction activité p 140 (côté exercice)

2. TP Leçon

III. Le court circuit d'un générateur Avant le court-circuit : Après, la lampe ne brille plus : Un générateur est mis en court-circuit lorsque ses bornes sont reliées par un fil de connexion. Un générateur ne doit jamais être mis en court-circuit, car l'échauffement des fils de connexion peut entraîner un incendie. Un fusible permet de protéger un circuit. Il ouvre le circuit en fondant si le courant devient trop important. IV. Et la prise électrique dans tout ça ? Une prise électrique est un générateur très dangereux et il y a risque d'électrocution.