Lave vaisselle 2014 - Correction

Première partie

1.1. Zinc, cuivre, or, argent, aluminium

1.2.1 Un noyau constitué de protons et neutrons

1.2.2 Charge négative

1.2.3 Un atome est électriquement neutre

1.3. (plus au programme) d'électrons

1.4. (plus au programme) déplacement d'ions

2.1. Acide donc pH<7

2.2. présence de l'ion hydrogène H+

2.3. Gants, lunettes, blouses

3.1.

3.2. Fe2+

3.3. Réactifs : fer et acide chlorhydrique

3.4. Produits : dihydrogène et chlorure de fer II

Deuxième partie

1. Le poids s'esprime en Newton, 42kg est la masse de la machine à laver.

2.1. P et m sont proportionnelles

2.2 P = m x g

2.3. P = 42 x 10 = 420N

3. Ec multipliée par 4

Troisième partie

1.1 alternateur

1.2. le vent

1.3.1. (plus au programme)

Graphique 1 : variable, alternative, périodique et sinusoïdale

Graphique 2 : continue

1.3.3. f = 1 / 0.02 = 50Hz

2.1. P = U x I

2.2. I = P / U = 2100 / 230 = 9,1A

2.3.

Calculons l'énergie consommée par cette résistance pendant 1 cycle de lavage :

E en kWh

P en kW

t en h

car

Nombre de cycle par an pour avec une consommation de 383kWh :

cycles environ

ce qui fait 1 lavage tous les

jours environ