2017 Argentine -Véhicule hybride - Correction

Question 1

La source d'énergie est le carburant (essence ou fuel)

Question 2

A : Énergie mécanique

B : Énergie électrique

C : Énergie mécanique

D : Énergie thermique

Question 3

3.1.

Ec en Joule (J)

m en kilogramme (kg) : m = 1300kg

v en mètre par seconde (m/s) v = 50 km/h = 50 / 3,6 = 13,9m/s

environ

3.2.

Énergie électrique récupérée lors d'1 freinage :

Nombre de freinages nécessaires :

Nombre de freinages	Energie en kJ
1	75kJ
?	4680 kJ

Il faut donc 63 freinages pour totalement recharger la batterie.

Question 4

Un véhicule freine plus souvent en ville que sur autoroute. Il est donc préférable de l'utiliser en ville si on veut qu'il se recharge pendant le freinage.