<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>Correction</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>Question 1</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>a. P = 1300W quand v = 2,0 m/s</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>b. v = 2,75m/s quand P = 4000W</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>c. Non car ce n'est pas une droite qui passe par l'origine</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>Question 2</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>Le Watt</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>Question 3</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>Question 4</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>Question 5</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>E en J</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>m en kg</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>v en m/s</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>Question 6</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>On calcule 20 % de 12,5 GW :</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>La puissance exploitable à partir des courants marins sur les côtes françaises</font> <font inherit/inherit;;inherit;;inherit>est de 2,5GW.</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>Question 7</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>Calculons l'énergie cinétique de la masse d'eau traversant l'hydrolienne par seconde.</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>Pour faire ce calcul, il nous faut la vitesse en m/s :</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>Hydromer II : 1 tonne = 1000kg</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>Seagen s : 5 tonnes = 5000kg</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>Sabella : 10 tonnes = 10 000kg</font>

<font inherit/inherit;;inherit;;inherit>Il faut donc choisir la Sabella.</font>