Correction

1. Centrale hydroélectrique

Avantages

Mise en marche immédiate

Utilise une énergie renouvelable (chute de l'eau)

Facile à construire

Fonctionne tout le temps

Inconvénients

Perturbe l'environnement

Risque de rupture de barrage

Déplacement des populations

Grande quantité de béton utilisée (dégagement de dioxyde de carbone lors de la fabrication du béton)

2. Force de l'eau/Eau qui se déplace dans conduite forcée

3. Alternateur

4.

5.

Pour la centrale hydraulique : 335 000 000 kWh = 335 GWh

Pour l'éolienne : 6GWh

éoliennes environ

Cela représente un grand parc d'éolienne !

6. On fait une combustion

7. La bagasse se régénère en moins de 100 ans donc c'est une énergie renouvelable.

8. Dans l'équation de la réaction, C6 H10 O5 et O2 sont les formules chimiques des réactifs. La molécule 02 est composé (e) de deux atomes d'oxygène.

9. On voit que la réaction ne peut se faire que quand il y a du dioxygène. Il faut donc de l'air qui contient 20% de dioxygène.

10. On voit que pour 1 molécule de cellulose, il se forme 6 molécules de dioxyde de carbone.

Pour 1022 molécules de cellulose, il va se former molécules de dioxyde de carbone.

11. Brûler la bagasse produit du dioxyde de carbone MAIS lorsque la canne à sucre pousse, elle en consomme. Le bilan pour le dioxyde de carbone est donc nul.