Correction

1. Centrale hydroélectrique

Avantages

Mise en marche immédiate

Utilise une énergie renouvelable (chute de l'eau)

Facile à construire

Fonctionne tout le temps

Inconvénients

Perturbe l'environnement

Risque de rupture de barrage

Déplacement des populations

Grande quantité de béton utilisée (dégagement de dioxyde de carbone lors de la fabrication du béton)

2. Force de l'eau/Eau qui se déplace dans conduite forcée

3. Alternateur

4.

5.

335 000 000 kWh = 335 GWh