Correction Installation électrique

1. Elles sont branchées en dérivation. Les bornes de la lampe L1 sont reliées aux bornes de la lampe L2.

2. D'après la loi d'unicité de la tension dans un circuit en dérivation, la tension aux bornes de L1 est égale à la tension aux bornes de L2 et aux bornes du générateur.

En langage mathématique : UG = UL1 = UL2 = 230V

3. On utilise la formule P = U x I

avec P en W, U en V et I en A

Pour L1 :

IL1 = P / U = 60 / 230 = 0,26A

Pour L2 :

IL2 = P / U = 10 / 230 = 0,04A

4. D'après la loi d'additivité des intensités dans un circuit en dérivation, IG = IL1 + IL2 = 0,26 + 0,04 = 0,3A

5. Un disjoncteur est un interrupteur qui va ouvrir le circuit en cas de surintensité, c'est à dire si l'intensité est trop importante.