2018 Série Pro : Correction

1.

Matériel :
- bécher
- agitateur
- verre de montre
- papier pH

Protocole :
- on met la solution dont on veut connaître le pH dans un bécher
- on prélève un peu de solution à l’aide d’un agitateur
- on met du papier pH sur un verre de montre
- on déposer une goutte sur le papier pH
- on compare la couleur obtenue avec l’échelle de teinte et on détermine le pH

2.

- porter des lunettes de sécurité
- porter un blouse et des gants

3.

La solution du flacon A est légèrement acide car son pH est inférieur à 7

4.

Le flacon A contient des ions cuivre II car on obtient un précipité bleu en présence d’hydroxyde de sodium (soude).
Le flacon A contient des ions sulfates car on obtient un précipité blanc en présence de Chlorure de baryum.
La flacon contient donc du sulfate de cuivre II donc c’est de la bouillie bordelaise.

5.

On fait la somme des puissances de tous les appareils :

2000 x 2 + 130 + 10 x 3 = 4160W

6.

$I = frac {2160} {230} = 18,1A

7.

Le disjoncteur va ouvrir le circuit si l’intensité dépasse 20A.
20A > 18A donc le disjoncteur permet le fonctionnement simultané des appareils nouvellement achetés.