Amérique du sud 2018 - Correction

1. Signal lumineux, signal sonore

2. Le signal lumineux permet d'indiquer si c'est le jour ou la nuit.

Le signal sonore permet d'alerter en cas d'incendie.

3. B. par l'intermédiaire d'un fil électrique

D.

4. Plusieurs centaines de kHz donc supérieur à 20kHz qui est la limite supérieure des sons audibles.

5. D'après le document 3, le signal met 0,56s pour faire un aller-retour.

Donc d = v x t = 1500 x 0,56 = 840m. C'est un aller-retour alors le fon se trouve à 840 / 2 = 420m du sous-marin qui est déjà à 300m de profondeur.

Le fond se situe donc à 300 + 420 = 720m de la surface.