Correction

1-

1 : énergie lumineuse

2 : énergie électrique

3 : énergie thermique

2a - “Plus un matériau est isolant, plus sa conductivité thermique est faible”. Il faut donc les classer par ordre de conductivité décroissante :

- Paille (le moins isolant)

- Ouate de cellulose

- Laine de verre (le plus isolant)

2b- Il faut “un impact environnemental satisfaisant comme les matériaux biosourcés” donc nous avons le choix entre la Paille et l’Ouate de cellulose.

Le plus isolant est l’Ouate de cellulose donc c’est elle qui répond au mieux à la RT 2020.

3a- 6 atomes de carbone

12 atomes d’hydrogène

6 atomes d’oxygène

3b- Les produits sont à droite de la flèche (ils se forment) :

- dioxyde de carbone CO2

- eau H2 O

4a-

E en kWh

P en kW ; P = 0,85kW

t en h ; h

kWh (environ 2500 kWh)

4b- 2448 kWh pour 100m2 donc kWh par mètre carré

La maison est bien de classe A : 15 kWh < 24,48 kWh < 50 kWh