Correction

1. La tension est de U = 12V

2. Le voltmètre doit être branché en dérivation.

L’ampèremètre doit être branché en série.

Le montage 1 est correct.

3.

P en W

U en V ; U = 12V

I en A ; I = 0,15V

W

4. Pour un aquarium de 300L, il faudrait une pompe de 4W. La pompe utilisée n’est donc pas adaptée à un si grand aquarium.

5. Papier pH ou pHmètre

6.

On prélève l’eau de l’aquarium à l'aide d'un agitateur.

On dépose une goutte sur du papier pH puis on compare la couleur obtenue avec l'échelle de teinte pour mesurer le pH.

On peut aussi utiliser un pH-mètre qui affiche directement le pH.

7. L’eau de l’aquarium est légèrement basique car son pH est supérieur à 7.

8. On pourrait mettre des Molly et des Platys car 7 < 7,8 < 8