Pymecavideo

Télécharger PymecaVideo

Télécharger la vidéo : https://serc.carleton.edu/student_videos/index.html

Ouvrir une vidéo. Pymecavideo a l'air de lire à peu près tous les format de vidéo, pas besoin de convertir.

On indique où se situe l'origine

Le zoom permet de positionner l'origine précisément.

Le mouvement se faisant de droite à gauche, je positionne l'axe des abscisses vers la gauche.

On indique l'échelle

On place un trait sur une distance connue :

On peut ensuite démarrer :

On obtient :

On peut afficher les vecteurs vitesses

Le problème est que PymecaVideo considère qu'il ne s'écoule que 1/30s entre deux images alors que dans le cas de cette vidéo, on est à 1/960s .

Pour calculer correctement la vitesse, il faut exporter les valeurs dans un tableur.

On modifie la formule

Et on obtient :

On trouve une vitesse constante d'environ 57,8m/s