Semaine du 8/11/2023

1. Correction

Activité p 133

1. P = 1500W = 1,5 kW

2. Edébut = 1053 kWh

Efin = 1056 kWh

3. E = 1056 – 1053 = 3 kWh

4. P x t = 1,5 x 2 = 3 kWh

5. E = P x t

P en kW

t en h

E kWh

2. TP énergie électrique

On prend un réchaud et on le branche sur un compteur d'énergie.

1. Faire un tableau et prendre des mesures

E en Wh
t en s

2. Tracer E en fonction de t

Un graphique : - tracer les axes, E en ordonnée - graduer - mettre un nom aux axes et des unités - mettre un titre - placer les points On ne relie pas les points un à un. On trace une droite “moyenne”. En bleu : trop de point en dessous. En vert : trop de points en dessus. En rouge : droite moyenne.

3. Que constate-t-on ? Que peut-on en déduire par rapport aux grandeurs E et t ?

4. Calculer le coefficient de proportionnalité. Que représente cette valeur pour le réchaud ?

Comment calculer le coefficient de proportionnalité à partir d'un graphique ? y proportionnel à x lorsque avec a = constante appelée coefficient de proportionnalité. y 0 4 8 12 16 20 24 x 0 1 2 3 4 5 6 Ici, on a . Le graphique : Pour trouver le coefficient de proportionnalité, on prend <font 28px/inherit;;inherit;;inherit>un point** situé**** sur la droite**</font> (par un point du tableau de mesures !) et on calcule pour ce point.

5. En déduire la relation entre E, P et t.

6. En regardant la fin de la vidéo, on voit que l'appareil mesure aussi l'intensité du courant I, la tension aux bornes du réchaud U et la puissance de l'appareil P. Vérifiez que la relation entre U, P et I de la leçon précédente est valable pour ces 3 valeurs.

3. Leçon chapitre VIIIb : l'énergie électrique

Chapitre VIIIb : L'énergie électrique I. Energie électrique Grandeur physique Symbole de la grandeur physique Unité Symbole de l'unité Appareil de mesure Energie E Joule ou kilowattheure J ou kWh compteur électrique II. Puissance et énergie Pour calculer l’énergie électrique E consommée par un appareil de puissance P pendant un temps t, il suffit donc de multiplier la puissance électrique par le temps d’utilisation : E = P x t E en J, P en W et t en s ou E en kWh, P en kW et t en h Donc E= 1kWh = P . t = 1000 x 3600 = 3 600 000 J Pour être à l'aise avec cette formule, il faut savoir convertir des durées : Voir méthode

4. À faire pour la semaine prochaine

Ex 10 p 143

Activité p 136