Semaine du 8/11/2023

1. Correction

Activité p 133

1. P = 1500W = 1,5 kW

2. Edébut = 1053 kWh

Efin = 1056 kWh

3. E = 1056 – 1053 = 3 kWh

4. P x t = 1,5 x 2 = 3 kWh

5. E = P x t

P en kW

t en h

E kWh

2. TP énergie électrique

On prend un réchaud et on le branche sur un compteur d'énergie.

1. Faire un tableau et prendre des mesures

E en Wh
t en s

2. Tracer E en fonction de t

Un graphique : - tracer les axes, E en ordonnée - graduer - mettre un nom aux axes et des unités - mettre un titre - placer les points On ne relie pas les points un à un. On trace une droite “moyenne”. En bleu : trop de point en dessous. En vert : trop de points en dessus. En rouge : droite moyenne.

3. Que constate-t-on ? Que peut-on en déduire par rapport aux grandeurs E et t ?

4. Calculer le coefficient de proportionnalité.

Que représente cette valeur pour le réchaud ?

Comment calculer le coefficient de proportionnalité à partir d'un graphique ? y proportionnel à x lorsque avec a = constante appelée coefficient de proportionnalité. y 0 4 8 12 16 20 24 x 0 1 2 3 4 5 6 Le graphique : Pour trouver le coefficient de proportionnalité, on prend situé sur la droite (par un point du tableau de mesures !) et on calcule pour ce point.

5. En déduire la relation entre E, P et t.

6. En regardant la fin de la vidéo, on voit que l'appareil mesure aussi l'intensité du courant I, la tension aux bornes du réchaud U et la puissance de l'appareil P. Vérifiez que la relation entre U, P et I de la leçon précédente est valable pour ces 3 valeurs.

3. Leçon chapitre VIIIb : l'énergie électrique

Pour ceux qui auraient fini le TP.

Chapitre VIIIb : L'énergie électrique I. Energie électrique Grandeur physique Symbole de la grandeur physique Unité Symbole de l'unité Appareil de mesure Energie E Joule ou kilowattheure J ou kWh compteur électrique II. Puissance et énergie Pour calculer l’énergie électrique E consommée par un appareil de puissance P pendant un temps t, il suffit donc de multiplier la puissance électrique par le temps d’utilisation : E = P x t E en J, P en W et t en s ou E en kWh, P en kW et t en h Donc E= 1kWh = P . t = 1000 x 3600 = 3 600 000 J Pour être à l'aise avec cette formule, il faut savoir convertir des durées : Voir méthode

4. À faire pour la semaine prochaine

Activité p 136