Semaine du 15/11/2023

1. Correction du TP énergie puissance

1. Erreurs faites Avoir inversé E et t Ne pas avoir écrit E en Wh et t en h 2. Avoir inversé E et t. E est en asb Manque le titre, les noms des axes, les unités Les points en forme de + au lieu de x Les points pas au bon endroit Avoir mis les valeurs du tableau sur les axes au lieu de graduer 3. On a obtenu une droite qui passe par l'origine donc E est proportionnel à t. On ne dit pas “c'est proportionnel” ou “le graphique est proportionnel” 4. Pour un point sur la droite du graphique, on fait On doit trouver un résultat proche de 500W, la puissance nominale du réchaud. t doit être en heure et pas en seconde l'unité du résultat est en W, pas en Wh il ne faut pas trop arrondir le temps en heure 5. On doit trouve un résultat proche de P = 500W quand on fait , la formule est évidente

2. Leçon chapitre VIIIb : l'énergie électrique

Chapitre VIIIb : L'énergie électrique I. Energie électrique Grandeur physique Symbole de la grandeur physique Unité Symbole de l'unité Appareil de mesure Energie E Joule ou kilowattheure J ou kWh compteur électrique II. Puissance et énergie Pour calculer l’énergie électrique E consommée par un appareil de puissance P pendant un temps t, il suffit donc de multiplier la puissance électrique par le temps d’utilisation : E = P x t E en J, P en W et t en s ou E en kWh, P en kW et t en h Donc E= 1kWh = P . t = 1000 x 3600 = 3 600 000 J Pour être à l'aise avec cette formule, il faut savoir convertir des durées : Voir méthode

3. Correction activité p 136

Activité p 136 1. L'énergie électrique est convertie en énergie thermique 2. Cellule photovoltaïque : - Energie utile = énergie électrique 20% - Energie inutile = énergie thermique 80% 3. Fer à lisser : - Energie utile = énergie thermique - Energie inutile = il n'y en a pas car 4. 3cm pour 100J 3cm 100J ?cm 20J Pour J, il faut une barre de 20 x 3 / 100 = 0,6cm 5.

4. A faire pour la semaine prochaine

Ex 10 p 143

Ex 12 p 143

DS sur Chp VIIIa Puissance et VIIIb énergie électrique