Semaine du 02/01/2023

1. Correction du travail à faire

Activité 1 p 132 1. 2. 3. 4. 5. 6.

2. Leçon puissance électrique / Correction TP

Chapitre VIIIa : Puissance électrique I. La puissance électrique 1. Étude d’une plaque signalétique Sur tout appareil électrique on trouve une plaque signalétique portant différentes informations : - 230V AC : C’est la tension nominale d’alimentation. (Pour fonctionner correctement cet appareil doit être alimenté avec une tension alternative de valeur efficace 230V) - 50 Hz : C’est la fréquence nominale. que doit avoir la tension d’alimentation. - 1900 W : C’est la puissance nominale de cet appareil. 2. Notation et unité. Grandeur physique Symbole de la grandeur physique Unité Symbole de l'unité Appareil de mesure Puissance P Watt W Wattmètre.. Exemples : - sèche cheveux 1500W - lampe à économie d’énergie 20W - lampe à filament 100W - radio 5W - four 3000W 3. Calcul de puissance. La puissance électrique dépend à la fois de la tension U d’alimentation et de l’intensité I, pour tout les appareils alimentés en continu on a la formule : P = U x I P en W U en V I en A Si U = 6V et I = 100mA = 0,1A II. Qu'est-ce que la puissance ? Pour une lampe : Elle a un rapport avec la « luminosité » de la lampe. Attention on ne peut pas comparer la puissance d'une lampe à économie d'énergie et une lampe à filament : ce n'est pas la même technologie. Pour un radiateur : Plus un radiateur est puissant, plus il peut fournir de chaleur pendant un certains temps.

3. Fin des révisions de 4ème

:3eme:semaine_du_02_01_2023:revisionselectricitesuiteetfin.pdf

4. A faire pour la semaine prochaine

Ex 4 p 142

Ex 5 p 142

Ex 7 p 142