Semaine du 6/04/20 au 10/04/20

I. Commençons par faire quelques mesures d'énergie avec un compteur d'énergie sur un réchaud électrique

674168e9829e7088a8709d7bf3a65105.png}}

a5f575bac47b99a6edb2e76960502f1c.png}}

On branche le réchaud électrique de chimie sur le compteur et voilà ce que l'on peut observer (regarder la vidéo en entier et noter quelques valeurs qui vous paraissent importantes…) :

1. Faire un tableau et prendre des mesures

E en Wh
t en s
t en h

2. Tracer E en fonction de t.

3. Que constate-t-on ? Que peut-on en déduire par rapport aux grandeurs E et t ?

4. Calculer le coefficient de proportionnalité. Que représente cette valeur pour le réchaud ?

5. En déduire la relation entre E, P et t.

6. En regardant la fin de la vidéo, on voit que l'appareil mesure aussi l'intensité du courant I, la tension aux bornes du réchaud U et la puissance de l'appareil P. Vérifiez que la relation entre U, P et I de la leçon précédente est valable pour ces 3 valeurs.