Semaine du 14/11/2022

1. Correction activité

activité 1 p 116 1. U = 0V quand l'aimant est immobile. U = 0,13V quand on approche l'aimant de la bobine U = -0,12V quand on éloigne l'aimant de la bobine 2. Michael Faraday. Il faut bouger un aimant devant une bobine. 3. Il faut un déplacement de l'aimant. 4. La tension est alternative car il y a une alternance de signe + et -. 5. Ec car il a de la vitesse 6. Il y a apparition d'une tension électrique, c'est donc un générateur. 7. Bobine et aimant en déplacement l'un par rapport à l'autre. La tension est alternative.

4. A faire pour la semaine prochaine

Bien apprendre sa leçon…

Exercice 11 p 127