Séance 28

1. Correction des exercices

Ex 4 p 168

a. La résistance électrique R s'exprime en ohm. Le symbole de cette unité est <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>Ω</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>b. Une résistance se mesure avec un ohmmètre.</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>c. Le dipôle utilisé pour sa résistance dans les circuits électrique porte le nom de résistor.</font>

Ex 12 p 169

Partie A

a.

En moyenne,

Il y a donc proportionnalité entre U et I.

b. Le seul dipôle dont la tension à ses bornes est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse est la résistance électrique. Ce dipôle est donc une résistance électrique.

c. Pour calculer la résistance, il faut calculer mais prenant les “bonnes” unités : U en V et I en A.

d. On a U = 10v et R = . Les unités sont correctes pour l'utilisation de la formule. Pas besoin de convertir.

Partie B

a.

b. On obtient une droite qui passe par l'origine donc U est proportionnel à I.

2. Leçon loi d'ohm

4. Loi d'ohm

La tension aux bornes d'une résistance est proportionnelle à l'intensité du courant qui la traverse.

U = R x I

U en volt, R en ohm et I en ampère

3. A faire pour la semaine prochaine

Activité p 178 (toutes les questions)