Semaine du 06/03/23

Semaine du 13/03/2023

1. Correction de l'exercice

Ex 12 p 169

Partie A

a.

En moyenne,

Il y a donc proportionnalité entre U et I.

b. Le seul dipôle dont la tension à ses bornes est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse est la résistance électrique. Ce dipôle est donc une résistance électrique.

c. Pour calculer la résistance, il faut calculer mais prenant les “bonnes” unités : U en V et I en A.

d. On a U = 10v et R = . Les unités sont correctes pour l'utilisation de la formule. Pas besoin de convertir.

Partie B

a.

b. On obtient une droite qui passe par l'origine donc U est proportionnel à I.

2. Fin de la leçon

2. La caractéristique d'un dipôle ohmique La caractéristique d'un dipôle ohmique est une droite passant par l'origine. Pour un dipôle ohmique, la tension est proportionnelle à l'intensité. Le coefficient de proportionnalité est égal à la valeur de la résistance R. 3. Ça chauffe ! Le générateur fournit de l'énergie à la résistance qui la transfère à l'extérieur sous forme de chaleur (transfert thermique). Tous les matériaux ont une résistance plus ou moins importante (sauf les supraconducteurs) : tous les appareils électriques chauffent. 4. Bilans énergétiques

Exercices pour manipuler la loi d'ohm

3. Leçon de chimie

Rappels sur comment mesurer une masse et un volume : Mesure de masse Mesure de volume

4. A faire pour la semaine prochaine

DS loi d'ohm (15 min)

- connaître la formule et savoir l'utiliser

- savoir compléter un diagramme énergétique