Semaine du 16/01/2023 4C 4A

1. Correction du travail à faire

Ex 9 p 152

Ex 9 p 152

Schémas non demandés mais utilises pour comprendre :

a. D'après la photo, la tension aux bornes d'un interrupteur fermé (la lampe est allumée) est de 0V.

D'après le tableau, la tension aux bornes d'un interrupteur ouvert est de 6,12V.

b. La loi d'additivité des tensions dans ce circuit en série fermé :

U = U1 + U2

6,12 = 0 + 6,12

La loi est vérifiée.

La loi d'additivité des tensions dans ce circuit en série ouvert :

U = U1 + U2

6,12 = 6,12 + 0

La loi est vérifiée.

c. Même si la lampe est éteinte, il reste une tension aux bornes de l'interrupteur (230V dans la maison).

Il est donc dangereux d'intervenir sur l'interrupteur.

2. TP