Semaine du 27/02/23

1. Correction du travail

2. TP loi d'ohm

0. Faire le schéma du circuit avec les 2 appareils de mesure. 1. Tracer le graphique U en fonction de I. - U en ordonnée (1cm pour 1V) - I en abscisse (1cm pour 0,01A) 2. Que constate-t-on ? Que peut-on en déduire ? 3. Calculer le coefficient de proportionnalité après avoir placé un point sur la droite et après avoir trouvé ses coordonnées. 4. Que peut-on dire de ce coefficient de proportionnalité ?

3. Leçon

II. La loi d'Ohm 1. La loi d'Ohm et les dipôles ohmiques TP sur la loi d'ohm La tension U aux bornes d'un dipôle ohmique est proportionnelle à l'intensité I du courant dans ce dipôle. msword U : tension en volt (V) I : intensité en ampère (A) R : valeur de la résistance en ohm () Exercices pour manipuler la loi d'ohm