27/11/2023

1. Correction des exercices

Ex 13 p 151

Ex 14 p 151

a. b.

c. La lampe L1 est court-circuitée car on a relié ses 2 bornes par un fil.

Ex 18 p 152

a.

- LED

- interrupteur

- pile

- fils

b.

2. TP Conducteurs isolants

Un isolant est un matériau qui ne laisse pas passer le courant électrique.

Un conducteur est un matériau qui laisse passer le courant électrique.

1. Schématiser un circuit permettant de savoir si un matériau est conducteur ou isolant.

2. Expliquer son fonctionnement (si le matériau est conducteur…)

3. Réaliser le circuit et compléter le tableau :

Matériau	fer	bois	cuivre	zinc	verre	graphite	carton	plastique	aluminium	eau pure	eau robinet	eau salée	corps humain
Conducteur/isolant

3. Leçon chp IXc conducteurs ou isolants ?

Chapitre IXc : conducteur ou isolant ?

TP Virtuel (pour les absents)

TP Conducteur isolant

I. Qu'est ce qu'un isolant électrique ?

Un isolant est un matériau qui ne laisse pas passer le courant électrique.

Exemple : eau (pure, pas celle du robinet), les plastiques (polystyrène, PVC, polyéthylène …), bois, verre, carton …

Un conducteur est un matériau qui laisse passer le courant électrique.

Exemple : les métaux (fer, acier, or, argent, …), eau salée, carbone (graphite)

II. Comment savoir si un matériau est un isolant ou un conducteur ?

Si la lampe brille, alors le matériau est conducteur sinon c'est un isolant.

Avec du carton

avec de l'eau salée

ATTENTION : un matériau peut être isolant dans certaines conditions et conducteur dans d'autres.

4. A faire pour la prochaine fois

Ex 4 p 150

Ex 5 p 150

Ex 6 p 150