Chapitre IXc : conducteur ou isolant ?

TP Virtuel

TP Conducteur isolant

Ex 4 p 150

Ex 5 p 150

Ex 6 p 150

I. Qu'est ce qu'un isolant électrique ?

Un isolant est un matériau qui ne laisse pas passer le courant électrique.

Exemple : eau (pure, pas celle du robinet), les plastiques (polystyrène, PVC, polyéthylène …), bois, verre, carton …

Un conducteur est un matériau qui laisse passer le courant électrique.

Exemple : les métaux (fer, acier, or, argent, …), eau salée, carbone (graphite)

II. Comment savoir si un matériau est un isolant ou un conducteur ?

Si la lampe brille, alors le matériau est conducteur sinon c'est un isolant.

Avec du carton

avec de l'eau salée

ATTENTION : un matériau peut être isolant dans certaines conditions et conducteur dans d'autres.