Chapitre IXa : Un circuit électrique simple

I. Les composants électriques

Nom	Dessin	Symbole
Pile, générateur	Elle possède deux bornes : la borne positive et la borne négative
Lampe	Elle possède deux bornes : le plot et le culot
Fil	Il possède deux bornes : ses extrémités.
Interrupteur fermé	Les deux bornes sont en contact
Interrupteur ouvert	Les deux bornes ne sont pas en contact.
Moteur
Résistance
Diode électroluminescente (d.e.l.)

Un circuit électrique peut être représenté par un schéma, avec des symboles normalisés.

La plupart des composants électriques ont deux bornes : ce sont des dipôles.

II. Qu'est-ce qu'un circuit électrique ?

Un générateur est nécessaire pour qu'une lampe brille (et pour qu'un moteur tourne).

Un générateur transfère de l'énergie électrique à une lampe (ou à un moteur) qui la convertit en d'autres formes (énergie lumineuse pour la lampe).

L'interrupteur commande le passage du courant.

Quand l'interrupteur est fermé, le circuit est fermé et le courant circule dans le circuit : il y a transfert d'énergie.

Quand l'interrupteur est ouvert, le circuit est ouvert et le courant ne circule pas dans le circuit : il n'y a pas transfert d'énergie.

Les bornes de la lampe doivent être reliées aux bornes du générateur pour qu'elle puisse briller (directement ou par l'intermédiaire de fils).

la lampe brille	la lampe ne brille pas

Un circuit électrique comporte plusieurs dipôles . Ils se branchent par leurs bornes. Ils forment une boucle.

En rouge : boucle de courant.

III. Le court circuit d'un générateur

Avant le court-circuit :

Après, la lampe ne brille plus :

Un générateur est mis en court-circuit lorsque ses bornes sont reliées par un fil de connexion.

Un générateur ne doit jamais être mis en court-circuit, car l'échauffement des fils de connexion peut entraîner un incendie.

Un fusible permet de protéger un circuit. Il ouvre le circuit en fondant si le courant devient trop important.

IV. Et la prise électrique dans tout ça ?

Une prise électrique est un générateur très dangereux et il y a risque d'électrocution.

Exercices

Activité p 140

Exercice sur la schématisation des circuits

Exercices sur la construction de schémas avec réponses en vidéos

Ex 15 p 151