Semaine du 11/10/2021

1. Correction exercice (côté exercice)

Ex 15 p 151

2. TP - Leçon - Chapitre IXb : le courant électrique

TP l.e.d et moteur électrique 1. Brancher la led sur le générateur (6V) 2. Faire le schéma et noter si la led brille ou pas. 3. Brancher la led sur le générateur (6V) EN INVERSANT LES BORNES 4. Faire le schéma et noter si la led brille ou pas. 5. Sachant que la led ne laisse passer le courant électrique que s'il passe dans le sens de la flèche, indiquer dans quel sens va le courant électrique (du + vers le - ou du - vers le + ?) 6. Mettre le générateur sur 3V puis brancher le moteur dessus. Inverser les bornes. Que constate-t-on ?

3. Leçon - Chapitre IXb : le courant électrique

Chapitre IXb : Le courant électrique I. Utilisation de la diode Une DEL ne laisse passer le courant électrique que s'il se déplace dans le sens de la flèche du symbole de la DEL. travaux_decoration_roue_image_6.png Le courant passe, la diode électroluminescente DEL brille. II. Utilisation du moteur Suivant le sens de branchement, un moteur tourne dans un sens ou dans l'autre. III. Le courant électrique Par convention, le courant électrique sort par la borne + du générateur et rentre par la borne - . il y a du courant, la DEL brille pas de courant, la DEL ne brille pas la lampe brille <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>Pour un circuit donné, l'ordre des dipôles n'influence pas leur fonctionnement.</font> <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>Il n'y a pas de courant dans les deux circuits quelle que soit la position de l'interrupteur.</font>

4. A faire plus la semaine prochaine

Ex 9 p 150

Ex 14 p 151

+ DS Chp IXa et IXb (revoir les exercices corrigés en classe).