Semaine 09/01/23

1. Correction des exercices (côté exercice !)

Ex 4 p 150

Ex 5 p 150

Ex 6 p 150

2. Leçon sur conducteurs isolants

Chapitre IXc : conducteur ou isolant ? I. Qu'est ce qu'un isolant électrique ? Un isolant est un matériau qui ne laisse pas passer le courant électrique. Exemple : eau (pure, pas celle du robinet), les plastiques (polystyrène, PVC, polyéthylène …), bois, verre, carton … Un conducteur est un matériau qui laisse passer le courant électrique. Exemple : les métaux (fer, acier, or, argent, …), eau salée, carbone (graphite) II. Comment savoir si un matériau est un isolant ou un conducteur ? Si la lampe brille, alors le matériau est conducteur sinon c'est un isolant. Avec du carton avec de l'eau salée ATTENTION : un matériau peut être isolant dans certaines conditions et conducteur dans d'autres.

3. TP allumer 2 lampes en même temps

1. Faire briller 2 lampes identiques en même temps de 2 manières différentes (générateur sur 6V) 2. Schématiser ces 2 circuits 3. Trouver 3 différences entre ces 2 circuits (regarder la luminosité des lampes, dévisser une lampe et regarder comment réagit l'autre…)

4. A faire pour la prochaine fois (côté exercice)

Activité p 156