Semaine du 14/11/22

1. Test du les symboles électriques

2. TP Cours circuits électriques

La plupart des composants électriques ont deux bornes : ce sont des dipôles. II. Qu'est-ce qu'un circuit électrique ? Un générateur transfère de l'énergie électrique à une lampe (ou à un moteur) qui la convertit en d'autres formes (énergie lumineuse pour la lampe). L'interrupteur commande le passage du courant. Quand l'interrupteur est fermé, le circuit est fermé et le courant circule dans le circuit : il y a transfert d'énergie. Quand l'interrupteur est ouvert, le circuit est ouvert et le courant ne circule pas dans le circuit : il n'y a pas transfert d'énergie. la lampe brille la lampe ne brille pas Un circuit électrique comporte plusieurs dipôles . Ils se branchent par leurs bornes. Ils forment une boucle. En rouge : boucle de courant. III. Le court circuit d'un générateur Avant le court-circuit : Après, la lampe ne brille plus : Un générateur est mis en court-circuit lorsque ses bornes sont reliées par un fil de connexion. Un générateur ne doit jamais être mis en court-circuit, car l'échauffement des fils de connexion peut entraîner un incendie. Un fusible permet de protéger un circuit. Il ouvre le circuit en fondant si le courant devient trop important.