Semaine du 21/11/2022

1. Correction du travail à faire

Activité p 140

1. La lampe brille dans les circuits 1 et 3 2. La lampe brille quand l'interrupteur est fermé La lampe ne brille pas quand il est ouvert. 3. 4. Générateur Récepteur Pile Lampe_PARA__TABLE_INS_Moteur 5. Pour qu'il y ait un courant électrique, il faut : - un générateur ou une pile - un circuit fermé

2. TP cours

Un circuit électrique comporte plusieurs dipôles . Ils se branchent par leurs bornes. Ils forment une boucle. En rouge : boucle de courant. III. Le court circuit d'un générateur Avant le court-circuit : Après, la lampe ne brille plus : Un générateur est mis en court-circuit lorsque ses bornes sont reliées par un fil de connexion. Un générateur ne doit jamais être mis en court-circuit, car l'échauffement des fils de connexion peut entraîner un incendie. Un fusible permet de protéger un circuit. Il ouvre le circuit en fondant si le courant devient trop important.

3. A faire pour la semaine prochaine