Semaine du 28/11/22

1. Correction des exercices

<hidden>

Exercice sur la schématisation des circuits

Correction :

</hidden>

2. TP cours

<hidden>

Un circuit électrique comporte plusieurs dipôles . Ils se branchent par leurs bornes. Ils forment une boucle. En rouge : boucle de courant. III. Le court circuit d'un générateur Avant le court-circuit : Après, la lampe ne brille plus : Un générateur est mis en court-circuit lorsque ses bornes sont reliées par un fil de connexion. Un générateur ne doit jamais être mis en court-circuit, car l'échauffement des fils de connexion peut entraîner un incendie. Un fusible permet de protéger un circuit. Il ouvre le circuit en fondant si le courant devient trop important. IV. Et la prise électrique dans tout ça ? Une prise électrique est un générateur très dangereux et il y a risque d'électrocution.

</hidden>

3. TP LED et moteur électrique

<hidden>

1. Brancher la led sur le générateur (6V) 2. Faire le schéma et noter si la led brille ou pas. 3. Brancher la led sur le générateur (6V) EN INVERSANT LES BORNES 4. Faire le schéma et noter si la led brille ou pas. 5. Sachant que la led ne laisse passer le courant électrique que s'il passe dans le sens de la flèche, indiquer dans quel sens va le courant électrique (du + vers le - ou du - vers le + ?) 6. Mettre le générateur sur 3V puis brancher le moteur dessus. Inverser les bornes. Que constate-t-on ?

</hidden>

4. A faire pour la semaine prochaine

Ex 15 p 151