Technologie et avancées scientifiques

De nombreux récifs coralliens sont fortement endommagés par l’action humaine et le réchauffement climatique. Le carbonate de calcium CaCO3, constituant principal du squelette du corail, également appelé aragonite, se décompose sous l’effet de l’acidification des océans.
Dans le cadre du projet « Biorock », des scientifiques ont mis au point une structure métallique immergée, alimentée en très basse tension. Le procédé électrochimique permet d’augmenter le pH de l’eau autour de la structure pour favoriser la formation de carbonate de calcium.
La croissance des coraux greffés sur la surface métallique est trois à cinq fois supérieure à celle mesurée dans les conditions naturelles et ces coraux sont beaucoup plus résistants.
Cette structure métallique peut être alimentée par des éoliennes, des panneaux solaires, des turbines entraînées par les courants de marée ou encore des groupes électrogènes fonctionnant à l’huile de coco.